# 環境安裝

## 下載Arduino IDE

至<https://www.arduino.cc/en/Main/Software>下載Arduino開發環境並安裝。

## 安裝Driver

1. arduino uno版子:


若插上arduino 沒反應，基本上是找不到Driver，

【我的電腦】點選右鍵→點選【管理】→點選【裝置管理員】

就會看到無法辨識的設備，在該設備上點選右鍵，選擇內容。

然後接著就自己去尋找Driver的路徑，而Driver就在第二步下載下來的檔案當中，在解壓縮出來的資料夾當中\arduino-1.0.1\drivers。

安裝完成以後，請記得自己的Serial Port！！（像我的就是21，如下圖）。

[](http://3.bp.blogspot.com/-GKGHJUHOiFY/UBMQj7W04pI/AAAAAAAAAy8/S6_wfgFsgOs/s1600/5.png)

1. WEMOS D1版子

插上版子沒反應原因如上，至\03\_Tool\WEMOS D1\_Driver\CH341SER.EXE安裝Diver。

## 程式燒錄&執行

1. 打開Arduino IDE:點選arduino.exe。

# 環境安裝